**Check Lista / Skrócona instrukcja obsługi przyczepy kempingowej w wypożyczalni**

Przed podróżą sprawdzić:

**Na zewnątrz:**

- zamknąć klapę serwisową, drzwi wejściowe, drzwi z kasety WC, drzwi bakisty na klucz

- zamknąć klapki od prądu i wody

- zamknąć dopływ gazu, zabezpieczyć butlę gazową

- zwinąć do góry podpory podwozia

- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego

-sprawdzić zapięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz koła podporowego

-sprawdzić oświetlenie (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne)

-spuścić hamulec ręczny

-sprawdzić czy nic nie leży pod przyczepą ani nie wystaje

-założyć i wyregulować dodatkowe lusterka

**Wewnątrz:**

-zabezpieczyć przedmioty w szafkach

- zamknąć szafki i szuflady naciskając chromowany klawisz

- zabezpieczyć produkty w lodówce

-zabezpieczyć akcesoria

-schować kabel, klucz do markizy, klucz do podpór

-zabezpieczyć szafki, stół i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience

- opróżnić toaletę

-wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody

-wyłączyć ogrzewanie podłogowe

- zamknąć 3 zawory gazu i zakręcić butlę gazową w przednim schowku

- zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe

- zwinąć (otworzyć) wszystkie moskitiery i rolety okienne na czas jazdy

• **Ustawianie przyczepy i jej poziomowanie** – Po przyjeździe na miejsce docelowe należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy manewrowaniu i ostrożnie ustawić przyczepę w wskazanym miejscu. Po ustawieniu należy odpiąć przyczepę z haka pojazdu i rozwinąć wszystkie cztery podpory kół. Do stabilizacji należy użyć koła podporowego i poziomicy, a gdy przyczepa wymaga wypoziomowania bocznego to należy najechać kołami przyczepy kempingowej na trapy/deski lub specjalne najazdy.

Uwaga! Podpory nie służą do dźwigania przyczepy i poziomowania, tylko do jej ustabilizowania.

**• Obsługa kasety WC** – opróżnić kasetę przez rurę otwierając zakrętkę. Następnie wypłukać zawartość kasety. Do czystej kasety wrzucić 1 saszetkę w woreczku lub wlać odmierzoną ilość specjalnego środka i zalać 0,5-1l czystej wody. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację. Wszystkie ‘przełączniki’ muszą być ustawione w pionie – tryb zamknięcia. W innym przypadku kaseta nie będzie chciała wyjść lub wejść. Nie należy robić nic na siłę ! Przed oddaniem

• Aby **włączyć ogrzewanie ciepłej wody** należy wcisnąć przycisk w panelu sterowania

Woda będzie nagrzana po kilku minutach.

• **Otwierając okna** należy upewnić się czy otworzyliśmy wszystkie klamki – w innym wypadku grozi to pęknięciem okna. Przy otwieraniu okien należy wcisnąć guzik w klamce i przekręcić. Jeśli okno nie ma guzika – przekręcić klamkę.

• **Uruchomienie gazu** odbywa się poprzez:

1. Odkręcenie butli gazowej w przedniej bakiście

2. Otwarcie zaworów gazu w przyczepie

Wyposażenie gazowe obsługa:

▪ **Lodówka**: przełączenie pokrętła na instalację gazową oraz kilkukrotnie wciśnięcie przycisku iskrownika i termostatu. Lodówka działa na gazie gdy wskaźnik jest zielony. Wyłączenie – wszystko na ‘0’

▪ **Ogrzewanie gazowe**: Ustawienie pokrętła na ‘1’, naciśnięcie i przytrzymanie pokrętła z płomykiem – w okienku powinien pojawić się płomień. Kuchenka działa gdy płomień jest czerwony. Po minucie ustawić temperaturę pokrętłem. Wyłączenie – przełączyć wszystkie pokrętła na ‘0’

▪ **Kuchnia** : Przekręcenie pokrętła na maksimum, przytrzymanie – po chwili palnik powinien działać. W przypadku przyczep bez iskrownika – użyć zapalniczki. Wyłączenie – wszystko na ‘0’

• **Gdy słyszymy odgłos buczenia działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – zakręcamy kran i uzupełniamy zbiornik wody czystej.

• **Woda czysta powinna być pobierana z pewnego źródła. Pobieranie zanieczyszczonej wody**

**spowoduje zatarcie pompy.**

• Staramy się **używać moskitier** w oknach z uwagi na owady.

• **Nie przekraczamy dopuszczalnej prędkości maksymalnej z uwagi na zmniejszoną sterowność**

**zestawu.**

• **Pamiętać o wysokości pojazdu i szerokości podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami**

**itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Należy pamiętać że pojazd zachodzi na**

**zakręcie i należy zakręty brać szerzej.**

• W **łazience nie używać silnych środków chemicznych** tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środków specjalnie przystosowanych do pojazdów kempingowych.

• W przypadku mycia przyczepy, nie polewać kratek zewnętrznych lodówki i nie używać dużego ciśnienia wody, stosować chemię do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych.

• **W przypadku używania markizy zewnętrznej lub przedsionka należy zabezpieczyć je używając**

**pasa sztormowego i śledzi**. W przypadku złych warunków atmosferycznych, nieobecności załogi przy markizie/przedsionku, zwijać roletę z uwagi na uszkodzenie. Używając roletę pamiętamy że rozwijamy ją do długości około jednego metra, a następnie druga osoba asekuruje (trzyma roletę), aż do pełnego rozwinięcia, wyciągamy podpory (nogi) po dwóch stronach. Markiza nie może swobodnie zwisać bez zabezpieczeń nóg!

• Korzystając z aneksu kuchennego należy **delikatnie opuszczać szybę na palniki i zlew**. Nie kłaść nic na szyby oraz nie stosować ich jako deski do krojenia.

• Otwierając szuflady w aneksie kuchennym należy najpierw odbezpieczyć chromowany guzik, a następnie delikatnie otworzyć szufladę. Szuflady z uwagi na delikatne mocowania i wykonanie nie należy przeładowywać. Po zamknięciu szuflady oraz przed ruszeniem przyczepą należy wcisnąć chromowany przycisk aby nie wystawał. Szuflada wtedy jest zabezpieczona przed otwarciem.

• **Przed zwrotem przyczepy należy**:

1. Opróżnić i wypłukać zbiornik na szarą wodę,

2. Wyczyścić ubikację,

3. Opróżnić i wypłukać kilkukrotnie kasetę WC, zwrócić pustą.

4. Wyczyścić miejsce na kasetę chemiczną oraz awaryjne miejsce na fekalia pod kasetą WC.

5. Umyć lodówkę wilgotną ściereczką

6. Umyć aneks kuchenny

7. Pozamiatać podłogę w przyczepie

**W przypadku zmiany koła po przejechaniu 50 km należy sprawdzić dokręcenie śrub!**